**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Opis parametrów wymaganych dla: Lodówki przenośne z kontrolowaną temperaturą i własnym zasilaniem bateryjnym 3 szt.**

|  |
| --- |
| **Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia**  **(wymagane parametry)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Sprzęt** | | **Liczba sztuk** |
|  | **Lodówki - zestaw** | | **2** |
| **Producent………………………………………………** | | | **Model………………………………………………** |
| **l.p** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie lub /Parametry oferowane** |
|  | | Rok produkcji 2017 |  |
|  | | Sprzęt fabrycznie nowy |  |
|  | | kompresorowy system chłodzenia |  |
|  | | pojemność: 39 litrów |  |
|  | | WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 560 x 475 x 340 mm |  |
|  | | masa maks. 24,0 kg |  |
|  | | wyświetlacz LCD wskazujący temperaturę |  |
|  | | wbudowany akumulator i cyfrowy, procentowy i graficzny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora |  |
|  | | czas pracy na wbudowanym akumulatorze min. 10 godzin |  |
|  | | ładowanie akumulatora chłodziarki po podłączeniu chłodziarki do zapalniczki samochodowej 12/24VDC lub sieci 230VAC |  |
|  | | zakres temperatur: od -18°C do +10°C, regulowane przez elektroniczny termostat z cyfrowym odczytem temperatury |  |
|  | | szybkie chłodzenie |  |
|  | | opcje zasilania: gniazdo zapalniczki samochodowej lub sieć 230V AC |  |
|  | | kompresorowy system chłodzenia |  |
|  | | panel sterowania z regulacją temperatury |  |
|  | | wewnętrzne oświetlenie diodami LED |  |
|  | | uchwyty ułatwiające przenoszenie |  |
|  | | kółka oraz rączka teleskopowa dla łatwiejszego transportu chłodziarki |  |
|  | | bezprzewodowy odczyt temperatury z chłodziarki w kabinie kierowcy z dźwiękowym alarmowaniem o przekroczeniach temperatury |  |
|  | | rejestracja temperatury z zdanym interwałem od 3 min do 6 godzin oraz generowanie raportów temperaturowych w formacie PDF lub CSV |  |
|  | | alarm SMS o przekroczeniach temperatury (wykonawca zapewni niezbedne plany taryfowe operatorów gsm przez okres 2 lat) |  |
|  | | **WYMAGANIA DODATKOWE** |  |
|  | | Gwarancja 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia |  |
|  | | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 8 lat od daty zakupu |  |
|  | | W przypadku zgłoszenia usterki / awarii naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  | | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni od daty zgłoszenia awarii |  |
|  | | Możliwość maksymalnie 3 awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej awarii wymiana aparatu na nowy |  |
|  | | Szkolenie personelu medycznego min. 3 osób w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym |  |
|  | | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem |  |
|  | | Montaż i uruchomienie |  |

....................................……..…… ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do

występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.