**Załącznik nr 1A do SIWZ**

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy* *do lat 5*

**Wymagane parametry techniczne /wyposażenie**

# WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | RODZAJ PARAMETRU | WYMAGANY PARAMETR | Oferowany parametr  (podać dokładne wartości) |
|  | RODZAJ SAMOCHODU | dostawczy |  |
|  | ROK PRODUKCJI | 2016 lub 2017 |  |
|  | DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA | do 3,5 t |  |
|  | POJEMNOŚĆ SILNIKA | minimum 1.9 l- maksimum 3,0 l |  |
|  | MOC SILNIKA | minimum 120 kM |  |
|  | RODZAJ PALIWA | olej napędowy |  |
|  | WYSOKOŚĆ POJAZDU | maksymalna 2,85 m w najwyższym punkcie |  |
|  | ILOŚĆ PRZEWOŻONYCH PASAŻERÓW | samochód 3-osobowy (fotel kierowcy + kanapa dla dwóch pasażerów w kabinie kierowcy) |  |
|  | NORMA EMISJI SPALIN | EURO 6 |  |
|  | RODZAJ OGUMIENIA | opony letnie na felgach stalowych lub ze stopów lekkich,  o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta |  |
|  | POŁOŻENIE KIEROWNICY | po lewej stronie pojazdu |  |
|  | Gwarancja na lakier bez limitu kilometrów | min. 24 m-ce |  |

# WYMAGANE WYPOSAŻENIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE WYPOSAŻENIE | Oferowany parametry (wpisać Tak lub Nie)\* |
|  | poduszka powietrzna dla kierowcy |  |
|  | system ABS lub równoważny |  |
|  | system stabilizacji toru jazdy |  |
|  | wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | alarm fabryczny lub zamontowany w ASO |  |
|  | immobiliser |  |
|  | centralny zamek sterowany z kluczyka/karty |  |
|  | klimatyzacja |  |
|  | elektrycznie sterowane szyby |  |
|  | elektrycznie sterowane lusterka |  |
|  | podgrzewane lusterka |  |
|  | regulacja położenia kierownicy minimum w 2 płaszczyznach |  |
|  | komplet fabrycznie nowych opon zimowych zgodnych z zaleceniami producenta |  |
|  | pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | gniazdo 12V w kabinie kierowcy |  |
|  | komplet dywaników gumowych |  |
|  | trójkąt |  |
|  | apteczka |  |
|  | gaśnica |  |
|  | podnośnik |  |
|  | dźwiękowy sygnalizator cofania |  |

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY (KONTENERA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE WYPOSAŻENIE | Oferowany parametr (wpisać Tak lub Nie/ podać dokładne wartości)\* |
|  | Wymiar zabudowy wewnętrznej o minimalnej długości 3,0m, szerokości 2,20 m i wysokości 1,90 m, mieszczącej jednocześnie 4 szafy transportowe, każdą o wymiarach:   * + 1. wysokość: 175 cm     2. szerokość: 140 cm     3. głębokość: 75 cm |  |
|  | Izotermiczna zabudowa kontenera; |  |
|  | Narożniki zewnętrzne wykończone profilem aluminiowym malowanym proszkowo na kolor srebrny; |  |
|  | Antypoślizgowa podłoga z powierzchnią ławo zmywalną, możliwą do mycia i dezynfekcji; |  |
|  | Ściany zabudowy o powierzchni łatwo zmywalnej możliwej do mycia i dezynfekcji |  |
|  | 1 gniazdo elektryczne z przetwornicą napięcia 230V; |  |
|  | 1 gniazdo z napięciem 12V |  |
|  | Minimum dwa punkty świetlne LED (włącznik oświetlenia w zabudowie kontenera, umieszczony przy drzwiach z windą); |  |
|  | Zamawiający wymaga montażu na długości każdego z 3 (trzech) boków 2 (dwóch) szyn/listew prowadzących do uchwytów mocujących przewożone ładunki. Szyny/listwy do mocowania ładunku, umieszczone w równych odległościach, na wysokości 1/3 (pierwsza szyna) oraz 2/3 (druga szyna), licząc od podłogi; |  |
|  | Punkty mocowania ładunku w podłodze – minimum 4 szt. (po 2 na stronę lewą i prawą); |  |
|  | Tył zamykany windą załadowczą (udźwig do 750 kg); |  |
|  | Tylne drzwi dwuskrzydłowe z kątem otwarcia 270O oraz z możliwością zablokowania otwarcia. |  |

**\*Uwaga!**

1. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższych tabel poprzez podanie oferowanego parametru w tabeli nr 1 oraz wpisanie słowa „tak” lub „nie” w tabeli nr 2, a także poprzez wpisanie słowa „tak” lub „nie” wraz z wpisaniem oferowanego parametru w tabeli nr 3.**
2. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru oraz nie wpisanie odpowiednio słowa „tak” lub „nie”) spowoduje, iż oferta zostanie odrzucona.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*