**poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o maksymalnym tonażu 3,5 tony, z wykonaną zabudową kontenerową, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, wraz z finansowaniem w formie leasingu.

# WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | RODZAJ PARAMETRU | WYMAGANY PARAMETR |
|  | RODZAJ SAMOCHODU | dostawczy |
|  | ROK PRODUKCJI | 2016 lub 2017 |
|  | DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA | do 3,5 t |
|  | POJEMNOŚĆ SILNIKA | minimum 1,9 l, maksimum 3,0 l |
|  | MOC SILNIKA | minimum 120 kM |
|  | RODZAJ PALIWA | olej napędowy |
|  | WYSOKOŚĆ POJAZDU | maksymalnie 2,85 m – w najwyższym punkcie |
|  | ILOŚĆ PRZEWOŻONYCH PASAŻERÓW | samochód 3-osobowy (fotel kierowcy + kanapa dla dwóch pasażerów w kabinie kierowcy) |
|  | NORMA EMISJI SPALIN | EURO 6 |
|  | RODZAJ OGUMIENIA | opony letnie na felgach stalowych lub ze stopów lekkich,  o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta |
|  | POŁOŻENIE KIEROWNICY | po lewej stronie pojazdu |

# WYMAGANE WYPOSAŻENIE

|  |  |
| --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE WYPOSAŻENIE |
|  | poduszka powietrzna dla kierowcy |
|  | system ABS lub równoważny |
|  | system stabilizacji toru jazdy |
|  | wspomaganie układu kierowniczego |
|  | alarm fabryczny lub zamontowany w ASO |
|  | immobiliser |
|  | centralny zamek sterowany z kluczyka/karty |
|  | klimatyzacja |
|  | elektrycznie sterowane szyby |
|  | elektrycznie sterowane lusterka |
|  | podgrzewane lusterka |
|  | regulacja położenia kierownicy minimum w 2 płaszczyznach |
|  | komplet fabrycznie nowych opon zimowych zgodnych z zaleceniami producenta |
|  | pełnowymiarowe koło zapasowe |
|  | gniazdo 12V w kabinie kierowcy |
|  | komplet dywaników gumowych |
|  | trójkąt |
|  | apteczka |
|  | gaśnica |
|  | Podnośnik |
|  | dźwiękowy sygnalizator cofania |

# ZABUDOWA (KONTENER) - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

* 1. Wymiar zabudowy wewnętrznej o minimalnej: długości 3,0 m, szerokości 2,20 m, wysokości 1,90 m, mieszczącej jednocześnie 4 szafy transportowe, każdą o wymiarach:
     1. wysokość: 175 cm
     2. szerokość: 140 cm
     3. głębokość: 75 cm
  2. Izotermiczna zabudowa kontenera;
  3. Narożniki zewnętrzne wykończone profilem aluminiowym malowanym proszkowo na kolor srebrny;
  4. Antypoślizgowa podłoga z powierzchnią łatwo zmywalną, możliwą do mycia i dezynfekcji;
  5. Ściany zabudowy o powierzchni łatwo zmywalnej, możliwej do mycia i dezynfekcji;
  6. 1 gniazdo elektryczne z przetwornicą napięcia 230V;
  7. 1 gniazdo z napięciem 12V;
  8. Minimum dwa punkty świetlne LED (włącznik oświetlenia w zabudowie kontenera, umieszczony przy drzwiach z windą);
  9. Zamawiający wymaga montażu na długości każdego z 3 (trzech) boków 2 (dwóch) szyn/listew prowadzących do uchwytów mocujących przewożone ładunki. Szyny/listwy do mocowania ładunku, umieszczone w równych odległościach, na wysokości 1/3 (pierwsza szyna) oraz 2/3 (druga szyna), licząc od podłogi;
  10. Punkty mocowania ładunku w podłodze – minimum 4 szt. (po 2 na stronę lewą i prawą);
  11. Tył zamykany windą załadowczą (udźwig do 750 kg);
  12. Tylne drzwi dwuskrzydłowe z kątem otwarcia 270o oraz z możliwością zablokowania otwarcia.

# GWARANCJA

Zamawiający wymaga gwarancji:

* 1. Mechanicznej – minimum 36 miesiące z minimalnym limitem 50 000 kilometrów na rok /kryterium oceny/;
  2. Lakierniczej – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów;
  3. Na skrzynię ładunkową (kontener) – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów /kryterium oceny/.

Okres powyższych gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

# WYDANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

* 1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie po dostarczeniu wymaganych dokumentów wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w terminie zgodnym ze złożoną ofertą /kryterium oceny/*,* jednak nie dłuższym niż 35 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj. 71-455 Szczecin,   
     ul. Arkońska 4.
  3. Ustalony termin dostawy przypadać musi na dzień roboczy w godzinach 8:00-12:00.
  4. Wykonawca pisemnie (mailowo lub faxem) zawiadomi Zamawiającego o dostawie najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.

# DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

* 1. Dostawca jest zobowiązany zapewnić serwis dla kompletnego pojazdu (wraz z zabudową – kontenerem) na terenie Szczecina lub w odległości do 20 km od granic Szczecina.
  2. Wykonawca dostarczy wraz z samochodem wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.
  3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd był kompletny i gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, w tym: zarejestrowany i ubezpieczony w zakresie OC, AC, NNW   
     i Assistance oraz z udokumentowanym tzw. przeglądem zerowym. Ponadto musi posiadać:
     1. Świadectwo homologacji umożliwiające dopuszczenie pojazdu do ruchu na terenie Polski, zgodnie  
        z obowiązującymi przepisami;
     2. Instrukcję obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną pojazdu oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu, dopuszczające pojazd do ruchu na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami
     3. Książkę gwarancyjną/serwisową z uzupełnionym pierwszym tzw. „zerowym” przeglądem technicznym;
  4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony pojazd posiada wymagane prawem dokumenty dopuszczające go do ruchu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dokumenty te dostarczy Zamawiającemu wraz z pojazdem.
  5. Oferowany pojazd winien:
     1. spełniać wymogi dotyczące emisji spalin na poziomie określonym aktualnie obowiązującą normą EURO 6;
     2. posiadać ważną homologację (na samochód zabudowany - skompletowany) wystawioną zgodnie   
        z aktualnymi przepisami.
  6. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być zamocowane tak, aby zapobiegać przesuwaniu i drganiom sprzętu w trakcie ruchu pojazdu.